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2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛技术文件

一、 命题原则
贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循砌筑工国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。
二、竞赛试题
（一）本次大赛由理论考试和实际操作比赛两部分组成，竞赛内容按照《国家职业技能标准》三级（高级工）的技能要求实施，参考教材为国家职业资格培训教材技能型人才培训用书《砌筑工(高级）》（国家职业资格培训教材编审委员会编）。
（二）理论考试采取闭卷方式进行，由参赛选手独立完成。
（三）实际操作比赛以选手在现场实际操作方式进行，由选手完成实操考试内容。
（四）理论考试和实际操作比赛均实行百分制，合并计算总成绩，每个参赛选手的总成绩按照20%（理论）+ 80%（实操）的权重计算。
（五）理论知识考核
1.应具备的理论知识
(1)识图与构造理论知识；
(2)砌筑材料理论知识；
(3)砌筑工具与设备使用理论知识；
(4)职业健康与安全生产知识；
(5)环境保护知识；
(6)法律法规知识；
(7)与砌筑相关的其他理论知识等。
[bookmark: _GoBack]2.理论知识考核方式、样题
(1)参赛选手应在90分钟内完成80道单项选择题、20道判断题的作答。理论知识考核样题如下：
1、 单项选择题（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分。）

1.安装过梁时，发现过梁有一条微小的通缝（  B  ）。
A.可以使用     B.不可以使用     C.修理后可以使用       D.降低等级使用
二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分。）
1.水泥出厂日期超过3个月，不经试验鉴定可以使用。(  ×  )

（六）技能操作
1.应具备的操作技能
(1)能看懂较复杂的施工图；
(2)能准确地进行测量放线、皮数杆制作；
(3)能合理选择砌筑材料，正确进行工料计算；
(4）能对砌体块料进行放样、切割、精加工；
(5）能根据图纸进行组砌；
(6）能独立、熟练开展砌筑作业；
(7）能进行清水墙勾缝；
(8）能检查砌体的质量；
(9）能做好个人防护，做到文明施工、工完场清；
2.技能操作题
(1) 试题内容
比赛题目：主题“温州2023”砖墙砌筑，墙长1736mm，墙高1130mm，墙厚113mm，两端设240×113柱。参赛选手按给定的试题（如下图所示）进行操作，直至工完场清。

[image: 砌筑工技术文件（调整）-Model]
(2)竞赛形式
采取单人竞赛形式，完成规定的竞赛内容。
(3)竞赛时间
 总用时4个小时。
(4) 竞赛要求
1）操作要求：在操作中要按照《GB50924-2014砌体结构工程施工规范》操作；砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去；清水墙面应保持清洁。
2）材料要求：采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工；竞赛采用成品砂浆。
3）组砌方法：操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑，应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接；不得另外采取其他组砌方法；要求砌体垂直、平整。
4）砌体灰缝要求：砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝（作品要求设缝处除外）、空缝和瞎缝现象；水平灰缝厚度、竖向立缝宽度最大不大于12㎜、最小不小于8㎜；砌筑时应按图示要求随砌体随勾缝，要求光滑无孔洞、深浅保持一致。
三、 技能（实操）成绩评判
（一）评分原则
分测量分和评价分，其中测量分80分，评价分20分，具体分值分布（合计）下表。
	项目编号
	内容
	分数
	实际得分

	
	
	测量分
	评价分
	总分
	

	A
	尺 寸
	20
	

	20
	

	B
	水平 
	10
	

	10
	

	C
	垂 直
	20
	

	20
	

	D
	对齐（平整度）
	10
	

	10
	

	E
	图案细部
	20
	

	20
	

	F
	完成及勾缝
	

	20
	20
	


	总分
	80
	20
	100
	


（二） 评分细则
[bookmark: _Toc38567622][bookmark: _Toc38564823][bookmark: _Toc38556599][bookmark: _Toc38564645][bookmark: _Toc38557314][bookmark: _Toc38565691]1.2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛测量评分表
	编号标准
	内容
	要求或公称尺寸
	评分标准
	分值
	测量数据
	得分

	A
	尺寸
	1.1
	 ±1mm
	每1mm误差扣0.4分
	4
	
	

	
	
	1.2
	
	
	4
	
	

	
	
	1.3
	
	
	4
	
	

	
	
	1.4
	
	
	4
	
	

	
	
	1.5
	
	
	4
	
	

	B
	水平
	2.1
	 ±1mm
	每1mm误差扣0.2分
	2
	
	

	
	
	2.2
	
	
	2
	
	

	
	
	2.3
	
	
	2
	
	

	
	
	2.4
	
	
	2
	
	

	
	
	2.5
	
	
	2
	
	

	C
	垂直
	3.1
	 ±1mm
	每1mm误差扣 0.4分
	4
	
	

	
	
	3.2
	
	
	4
	
	

	
	
	3.3
	
	
	4
	
	

	
	
	3.4
	
	
	4
	
	

	
	
	3.5
	
	
	4
	
	

	D
	对齐
（平整度）
	4.1
	±1mm
	每1mm误差扣0.2分
	2
	
	

	
	
	4.2
	
	
	2
	
	

	
	
	4.3
	
	
	2
	
	

	
	
	4.4
	
	
	2
	
	

	
	
	4.5
	
	
	2
	
	

	E
	图案细部
	5.1
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.2
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.3
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.4
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.5
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.6
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.7
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.8
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.9
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	
	
	5.10
	±1mm
	每1mm误差扣除0.2分
	2
	
	

	合计
	80
	

	


注：测量位置（评分点）经现场抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。
2.2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛评价评分表
	 标准编号
	内容
	要求
	最大
分值
	实测值
	得分值

	F
	完成及勾缝
	6.1
	凹缝：无5mm深以上孔洞，所有成品边缘光滑干净
	2
	
	

	
	
	6.2
	平缝：砖边缘平整、光滑、无孔
	2
	
	

	
	
	6.3
	圆缝：半圆平整、光滑、无孔
	2
	
	

	
	
	6.4
	水平、竖向灰缝宽厚符合要求，不游丁走缝，表面平整光洁
	2
	
	

	
	
	6.5
	按示意图组砌正确
	2
	
	

	
	
	6.6
	非整砌切割线平直，无缺口
	2
	
	

	
	
	6.7
	清洁和成品外观
	2
	
	

	
	
	6.8
	作品背面整洁饱满
	2
	
	

	
	
	6.9
	灰浆饱满度： 砌筑过程中随机抽查3处，全部在80%及其以上等2分，每1处小于80%扣1分
	2
	
	

	
	
	6.10
	安全文明施工：正确佩戴和使用个人防护用品与机器（具）、工位整洁与工完场清、节材与降尘措施合理得2分，每项工作不到位扣0.5分，扣完2分止
	2
	
	

	合计
	20
	
	


（三）评分规则
[bookmark: _Hlk15449891]1.本次竞赛设立仲裁组和裁判组。仲裁组由三位专家组成。裁判组由1名裁判长、2名副裁判长、16名裁判员组成，并设测量裁判小组5个（每组2人）、评价裁判小组1个（每组3人）和监考裁判小组1个（每组3人）。裁判长受竞赛组委会委托全面负责本赛项裁判工作，其他裁判员根据裁判方案，由裁判长安排进行过程监督、测量和评分等工作。
2.表中6.9和6.10项评分点由实操监考裁判小组评分。
3.除上述1 、2外，全部竞赛成果同一评分点均由同一裁判小组进行评分。其中尺寸、水平、垂直度、平整度、图案细部等5个评分项共30个评分点由测量裁判小组共同测量、 共同评定最终得分；评价评分表（完成及勾缝）中6.1—6.8项的评分点由评价评价裁判小组成员单独评分，取平均值（保留至小数点后1位）作为最终得分。
4.各扣分项评分点扣至0分时止，不倒扣分。
5.参赛选手某一评分点（测量点）未完成或裁判小组无法进行测量的，该评分点得分为0。
6.实操竞赛期间，领队、测量裁判小组成员和无关人员不得进入竞赛区域。参赛选手实操作业完成之后，应向裁判员报告，并离开工位，不得再次进入工位进行任何作业。
7.实操竞赛结束后，选手、监考裁判小组成员和工作人员应全部退出竞赛区域。
8.评判过程中出现争议，裁判组表决。
9.选手或领队对评判存有异议时，应由领队书面向组委会提出，并由仲裁组负责裁定，判定结果报组委会办公室。
四、成绩统计和排名原则
 （一）成绩统计
1.理论知识考试，满分100分，按20%计入选手个人总得分；实操考核满分100分，按80%计入选手个人总得分；
2.裁判小组按给定的评分表独立完成评分工作，复核无误后，参裁成员应签名，递交当班裁判长，由裁判长上交成绩统计。
3.成绩统计组应依据评分表准确无误地进行统计，并对统计结果负责。若对评分中某一数据有异议，应经责任裁判确认后修正，统计过程中不得自行修正评分数据。
4.成绩统计完毕后，经核对组复核无误，呈裁判长签字确认，由裁判长在闭幕式上宣布竞赛结果。
（二）排名原则
1.按选手个人总得分从高到低依次排名，选手的个人总得分相同时，以实操得分高者列前，实操成绩也相同则以实操完成时间短者列前。
2.排名后总分表经统计人、核对人、裁判长签名后，提交竞赛组委会办公室。
五、竞赛场地、工位、材料、工具
（一） 竞赛场地要求
1.砌筑工竞赛场地（江楠建筑产业工人孵化基地内）。
2.工位边设有灰槽，用于存放砂浆， 每个工位边缘堆放比赛用砖。
（二） 竞赛工位
每个工位长5米，宽2.5米，共计12.5平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，砌筑过程无雨水等环境因素影响。
（三）竞赛材料
场地提供灰砂砖和成品砂浆，赛场给每个工位提供130块灰砂砖和40块红色灰砂砖，并配备足够的成品砂浆。
六、选手自带竞赛工具要求
1.常用砌筑与勾缝工具：无线电动切割机（类似图6.1）瓦刀或砖铲、手锤、线、灰板、灰桶、勾缝工具、墨斗、水性笔、铅笔等。  
[image: 1676965855482]图6.1   无线电动切割机
2.自用检测与测量器具：可带有数字测量装置、折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、线锤、托线板。
3.辅助工具：灰桶、摊灰尺、皮数杆、标示砌石大小的活动板片、计算工具等。
4.其他工具：劳保与防护设备（安全眼镜、防护口罩、手套、安全鞋等）、清洁工具。
5.组委会提供有安全帽、反光背心、扫把、簸箕、抹布和喷壶。
[bookmark: _Toc376873383]参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上规定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置，禁止参赛选手携带制作好的模板进入赛场。
[bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc15635]七、 安全卫生作业要求
1.每位选手自行配备个人防护用品，包括安全眼镜、防尘口罩、手套、安全鞋。
2.安全用电，禁止使用不符合安全要求的电气设备工具。
3.高度注意切割安全，避免伤害自己和他人。
4.保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。
七、 其他
1.竞赛流程赛前公布，详见竞赛手册；
2.竞赛规则赛前公布，详见竞赛手册；
3.本技术文件由本次竞赛组委会下设的办公室负责解释。

2023年温州市“江楠杯”智能建造
产业工人技能竞赛组委会
2023年7月3日
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职业技能竞赛技术文件



一、 命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循砌筑工国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

二、竞赛试题

（一）本次大赛由理论考试和实际操作比赛两部分组成，竞赛内容按照《国家职业技能标准》三级（高级工）的技能要求实施，参考教材为国家职业资格培训教材技能型人才培训用书《砌筑工(高级）》（国家职业资格培训教材编审委员会编）。

（二）理论考试采取闭卷方式进行，由参赛选手独立完成。

（三）实际操作比赛以选手在现场实际操作方式进行，由选手完成实操考试内容。

（四）理论考试和实际操作比赛均实行百分制，合并计算总成绩，每个参赛选手的总成绩按照20%（理论）+80%（实操）的权重计算。

（五）理论知识考核

1.应具备的理论知识

(1)识图与构造理论知识；

(2)砌筑材料理论知识；

(3)砌筑工具与设备使用理论知识；

(4)职业健康与安全生产知识；

(5)环境保护知识；

(6)法律法规知识；

(7)与砌筑相关的其他理论知识等。

2.理论知识考核方式、样题、题库

(1)参赛选手应在1小时内完成80道单项选择题、20道判断题的作答。理论知识考核样题如下：

1、 单项选择题（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分。）



1.安装过梁时，发现过梁有一条微小的通缝（  B  ）。

A.可以使用     B.不可以使用     C.修理后可以使用       D.降低等级使用

二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分。）

1.水泥出厂日期超过3个月，不经试验鉴定可以使用。(  ×  )



(2)试卷由市技能人才评价管理服务中心提供，参赛选手应在规定的时间内作答完毕。

(3)理论知识复习题库附后，正式考核试题以理论知识复习题库为主，但不局限于题库。

（六）技能操作

1.应具备的操作技能

(1)能看懂较复杂的施工图；

(2)能准确地进行测量放线、皮数杆制作；

(3)能合理选择砌筑材料，正确进行工料计算；

4）能对砌体块料进行放样、切割、精加工；

5）能根据图纸进行组砌；

6）能独立、熟练开展砌筑作业；

7）能进行清水墙勾缝；

8）能检查砌体的质量；

9）能做好个人防护，做到文明施工、工完场清；

2.技能操作题

(1) 试题内容

比赛题目：主题“温州2023”砖墙砌筑，墙长1736mm，墙高1130mm，墙厚113mm，两端设240×113柱。参赛选手按给定的试题（如下图所示）进行操作，直至工完场清。



[bookmark: _GoBack][image: 砌筑工技术文件（调整）-Model]



(2)竞赛形式

采取单人竞赛形式，完成规定的竞赛内容。

(3)竞赛时间

 总用时4个小时。

(4) 竞赛要求

1）操作要求：在操作中要按照《GB50924-2014砌体结构工程施工规范》操作；砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即：一铲灰、一块砖、一挤揉进行操作，并随手将挤出的砂浆刮去；清水墙面应保持清洁。

2）材料要求：采用主办方提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工；竞赛采用成品砂浆。

3）组砌方法：操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑，应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接；不得另外采取其他组砌方法；要求砌体垂直、平整。

4）砌体灰缝要求：砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝（作品要求设缝处除外）、空缝和瞎缝现象；水平灰缝厚度、竖向立缝宽度最大不大于12㎜、最小不小于8㎜；砌筑时应按图示要求随砌体随勾缝，要求光滑无孔洞、深浅保持一致。

三、 技能（实操）成绩评判

（一）评分原则

分测量分和评价分，其中测量分80分，评价分20分，具体分值分布（合计）下表。

		项目编号

		内容

		分数

		实际得分



		

		

		测量分

		评价分

		总分

		



		A

		尺 寸

		20

		



		20

		



		B

		水平 

		10

		



		10

		



		C

		垂 直

		20

		



		20

		



		D

		对齐（平整度）

		10

		



		10

		



		E

		图案细部

		20

		



		20

		



		F

		完成及勾缝

		



		20

		20

		





		总分

		80

		20

		100

		





（二） 评分细则

[bookmark: _Toc38565691][bookmark: _Toc38564645][bookmark: _Toc38564823][bookmark: _Toc38567622][bookmark: _Toc38557314][bookmark: _Toc38556599]1.2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛测量评分表

		编号标准

		内容

		要求或公称尺寸

		评分标准

		分值

		测量数据

		得分



		A

		尺寸

		1.1

		 ±1mm

		每1mm误差扣0.4分

		4

		

		



		

		

		1.2

		

		

		4

		

		



		

		

		1.3

		

		

		4

		

		



		

		

		1.4

		

		

		4

		

		



		

		

		1.5

		

		

		4

		

		



		B

		水平

		2.1

		 ±1mm

		每1mm误差扣0.2分

		2

		

		



		

		

		2.2

		

		

		2

		

		



		

		

		2.3

		

		

		2

		

		



		

		

		2.4

		

		

		2

		

		



		

		

		2.5

		

		

		2

		

		



		C

		垂直

		3.1

		 ±1mm

		每1mm误差扣 0.4分

		4

		

		



		

		

		3.2

		

		

		4

		

		



		

		

		3.3

		

		

		4

		

		



		

		

		3.4

		

		

		4

		

		



		

		

		3.5

		

		

		4

		

		



		D

		对齐

（平整度）

		4.1

		±1mm

		每1mm误差扣0.2分

		2

		

		



		

		

		4.2

		

		

		2

		

		



		

		

		4.3

		

		

		2

		

		



		

		

		4.4

		

		

		2

		

		



		

		

		4.5

		

		

		2

		

		



		E

		图案细部

		5.1

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.2

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.3

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.4

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.5

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.6

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.7

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.8

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.9

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		

		

		5.10

		±1mm

		每1mm误差扣除0.2分

		2

		

		



		合计

		80

		



		





注：测量位置（评分点）经现场抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。

2.2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛评价评分表

		 标准编号

		内容

		要求

		最大

分值

		实测值

		得分值



		F

		完成及勾缝

		6.1

		凹缝：无5mm深以上孔洞，所有成品边缘光滑干净

		2

		

		



		

		

		6.2

		平缝：砖边缘平整、光滑、无孔

		2

		

		



		

		

		6.3

		圆缝：半圆平整、光滑、无孔

		2

		

		



		

		

		6.4

		水平、竖向灰缝宽厚符合要求，不游丁走缝，表面平整光洁

		2

		

		



		

		

		6.5

		按示意图组砌正确

		2

		

		



		

		

		6.6

		非整砌切割线平直，无缺口

		2

		

		



		

		

		6.7

		清洁和成品外观

		2

		

		



		

		

		6.8

		作品背面整洁饱满

		2

		

		



		

		

		6.9

		灰浆饱满度： 砌筑过程中随机抽查3处，全部在80%及其以上等2分，每1处小于80%扣1分

		2

		

		



		

		

		6.10

		安全文明施工：正确佩戴和使用个人防护用品与机器（具）、工位整洁与工完场清、节材与降尘措施合理得2分，每项工作不到位扣0.5分，扣完2分止

		2

		

		



		合计

		20

		

		





（三）评分规则

[bookmark: _Hlk15449891]1.本次竞赛设立裁判组，由1名裁判长、2名副裁判长、16名裁判员组成，并设测量裁判小组5个（每组2人）、评价裁判小组1个（每组3人）和监考裁判小组1个（每组3人）。裁判长受竞赛组委会委托全面负责本赛项裁判工作，其他裁判员根据裁判方案，由裁判长安排进行过程监督、测量和评分等工作。

2.表中6.9和6.10项评分点由实操监考裁判小组评分。

3.除上述1 、2外，全部竞赛成果同一评分点均由同一裁判小组进行评分。其中，尺寸、水平、垂直度、平整度、图案细部等5个评分项共30个评分点由测量裁判小组共同测量、 共同评定最终得分；评价评分表（完成及勾缝）中6.1—6.8项的评分点由评价裁判小组成员单独评分，取平均值（保留至小数点后1位）作为最终得分。

4.各扣分项评分点扣至0分时止，不倒扣分。

5.参赛选手某一评分点（测量点）未完成或裁判小组无法进行测量的，该评分点得分为0。

6.实操竞赛期间，领队、测量裁判小组成员和无关人员不得进入竞赛区域。参赛选手实操作业完成之后，应向裁判员报告，并离开工位，不得再次进入工位进行任何作业。

7.实操竞赛结束后，选手、监考裁判小组成员和工作人员应全部退出竞赛区域。

8.评判过程中出现争议，裁判组表决。

9.选手或领队对评判存有异议时，领队可书面向组委会提出，并由组织会办公室裁定。

四、成绩统计和排名原则

 （一）成绩统计

1.理论知识考试，满分100分，按20%计入选手个人总得分；实操考核满分100分，按80%计入选手个人总得分；

2.裁判小组按给定的评分表独立完成评分工作，复核无误后，参裁成员应签名，递交当班裁判长，由裁判长上交成绩统计。

3.成绩统计组应依据评分表准确无误地进行统计，并对统计结果负责。若对评分中某一数据有异议，应经责任裁判确认后修正，统计过程中不得自行修正评分数据。

（二）排名原则

1.按选手个人总得分从高到低依次排名，选手的个人总得分相同时，以实操得分高者列前，实操成绩也相同则以实操完成时间短者列前。

2.排名后总分表经统计人、裁判长签名后，提交竞赛组委会办公室。

五、竞赛场地、工位、材料、工具

（一） 竞赛场地要求

1.砌筑工竞赛场地（江楠建筑产业工人孵化基地内）。

2.工位边设有灰槽，用于存放砂浆， 每个工位边缘堆放比赛用砖。

（二） 竞赛工位

每个工位长5米，宽2.5米，共计12.5平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，砌筑过程无雨水等环境因素影响。

（三）竞赛材料

场地提供灰砂砖和成品砂浆，赛场给每个工位提供130块灰砂砖和40块红色灰砂砖，并配备足够的成品砂浆。

六、选手自带竞赛工具要求

1.常用砌筑与勾缝工具：无线电动切割机（类似图6.1）瓦刀或砖铲、手锤、线、灰板、灰桶、勾缝工具、墨斗、水性笔、铅笔等。  

[image: 1676965855482]图6.1   无线电动切割机

2.自用检测与测量器具：可带有数字测量装置、折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、线锤、托线板。

3.辅助工具：灰桶、摊灰尺、皮数杆、标示砌石大小的活动板片、计算工具等。

4.其他工具：劳保与防护设备（安全眼镜、防护口罩、手套、安全鞋等）、清洁工具。

5.组委会提供有安全帽、反光背心、扫把、簸箕、抹布和喷壶。

[bookmark: _Toc376873383]参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上规定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置，禁止参赛选手携带制作好的模板进入赛场。

[bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc15635]七、 安全卫生作业要求

1.每位选手自行配备个人防护用品，包括安全眼镜、防尘口罩、手套、安全鞋。

2.安全用电，禁止使用不符合安全要求的电气设备工具。

3.高度注意切割安全，避免伤害自己和他人。

4.保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

七、 其他

1.竞赛流程赛前公布，详见竞赛手册；

2.竞赛规则赛前公布，详见竞赛手册；

3，本技术文件由本次竞赛组委会下设的办公室负责解释。





附：2023年温州市“江楠杯”智能建造（砌筑工）职业技能竞赛理论知识复习题库
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